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	序号
	开展检定
项目名称
	测量范围
	不确定度/准确度等级/最大允许误差
	依据检定
规程编号

	1
	数字指示秤
	100mg～2000kg
	中准确度级及以下
	JJG 539

	2
	非自行指示秤
	100mg～2000kg
	中准确度级及以下
	JJG 14

	3
	模拟指示秤
	100mg～2000kg
	中准确度级及以下
	JJG 13

	4
	杆秤
	100mg～200kg
	普通准确度级
	JJG 17

	5
	砝码
	1mg～500g
	F2等级及以下
	JJG 99

	6
	砝码
	1mg～30kg
	M1等级及以下
	JJG 99

	7
	电子天平
	最大载荷≤1000g
	特种准确度级及以下，d≥0.1mg
	JJG 1036

	8
	电子天平
	最大载荷≤30kg
	高准确度级及以下，d≥0.01g
	JJG 1036

	9
	架盘天平
	最大载荷≤5kg
	中准确度级
	JJG 156

	10
	机械天平
	最大载荷≤50kg
	特种准确度级及以下，d≥0.1mg
	JJG 98

	11
	弹性元件式一般压力表、压力真空表、真空表
	（-0.1～60）MPa
	1.6级及以下
	JJG 52

	12
	燃油加油机
	(0～50)L/min
	MPE：±0.3%
重复性：0.1%
	JJG 443

	13
	血压计、血压表
	（0～40）kPa
	MPE:±0.5kPa
	JJG 270

	14
	电子血压计
	静态压力:(0～60)kPa
血压范围:
收缩压:(4～34.0)kPa
舒张压:(1.3～26.0)kPa
	MPE:±0.4kPa
血压示值重复性：0.7 kPa
	JJG 692

	15
	千分尺
	(0～25)mm
	MPE：±4μm
	JJG 21

	16
	数显千分尺
	(0～25)mm
	MPE：±2μm
	JJG 21

	17
	通用卡尺
	(0～300)mm
	分度值为0.01mm、0.02mm，MPE:±0.04mm；
分度值为0.05mm，MPE:±0.08mm；
分度值为0.10mm，MPE:±0.10mm。
	JJG 30

	18
	pH(酸度)计
	(0～14)pH
	0.01级及以下
	JJG 119

	19
	常用玻璃量器
	（0.1～2000）mL
	MPE:±(0.002～20)mL
	JJG 196



