                             明环评将函〔2026〕4号
三明市生态环境局关于批准年产36万吨

超细方解石粉和14万吨精品砂项目

环境影响报告表的函
福建晶钙新材料有限公司：

你单位报送由三明市思创环保科技有限公司编制的《年产36万吨超细方解石粉和14万吨精品砂项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、该项目选址于将乐县万安镇良坊村下村8号，项目建设一条年产超细方解石粉36万吨生产线和一条年产精品砂14万吨生产线。

我局于2026年6月9日受理该《报告表》的审批申请，在将乐县人民政府门户网站对受理情况进行公开，并将《报告表》全本公示；于2026年6月24日在将乐县人民政府门户网站对《报告表》拟作出的审批意见进行公开。上述公示、公开期间，我局未收到关于本《报告表》的意见。
《报告表》相关内容表明，符合《三明市人民政府关于印发三明市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（明政〔2021〕4号）等相关要求，本项目在严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施后，所产生的不利生态环境影响可以得到缓解或控制。我局同意《报告表》的环境影响评价结论和拟采取的环境保护对策措施。
二、项目应重点做好以下工作：
（一）加强施工期环境保护措施。合理安排施工期，落实水质保护、扬尘、垃圾处置和噪声污染防治措施，防止施工废水、施工扬尘、施工噪声和施工固体废物造成环境污染或生态破坏。

（二）严格落实废水污染防治措施。车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边林地灌溉。
（三）严格落实废气污染防治措施。项目原料存放于密闭仓库内。卸料粉尘经有效措施处理后排放；投料粉尘、破碎粉尘收集后经有效措施处理后由一根30m高排气筒排放；制砂粉尘、砂粉分离粉尘、分级粉尘收集后经有效措施处理后由一根30m高排气筒排放；磨粉粉尘收集后经有效措施处理后由一根30m高排气筒排放；包装粉尘收集后经有效措施处理后排放。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目应选择低噪声设备并对主要机械设备安装减振垫等有效措施，降低噪音对周围环境的影响。

（五）严格落实固废污染防治措施。项目废机油等危险废物收集后暂存危废间，委托有资质单位进行处置。一般工业固体废物应进行综合利用，最大限度地减少最终处置量，不能回收利用的须按国家有关规定妥善贮存处置，不得产生二次污染。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。并做好与排污许可证申领的衔接。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。我局委托三明市将乐生态环境保护综合执法大队组织开展环保“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

四、工程规模、生产工艺以及污染防治措施等发生重大变更时，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。
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