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三明市生态环境局关于批准三明善能绿镛

再生资源利用技术有限公司建筑垃圾等再生

资源综合利用项目环境影响报告表的函
三明善能绿镛再生资源利用技术有限公司：

你单位报送由莆田城厢培曦环保有限公司编制的《三明善能绿镛再生资源利用技术有限公司建筑垃圾等再生资源综合利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、该项目选址于将乐县古镛镇玉华村，项目建设年生产16.5万吨再生骨料、4万吨水泥稳定混合料以及6万立方米的再生砖生产线。

我局于2026年6月9日受理该《报告表》的审批申请，在将乐县人民政府门户网站对受理情况进行公开，并将《报告表》全本公示；于2026年6月24日在将乐县人民政府门户网站对《报告表》拟作出的审批意见进行公开。上述公示、公开期间，我局未收到关于本《报告表》的意见。
《报告表》相关内容表明，符合《三明市人民政府关于印发三明市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（明政〔2021〕4号）等相关要求，本项目在严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施后，所产生的不利生态环境影响可以得到缓解或控制。我局同意《报告表》的环境影响评价结论和拟采取的环境保护对策措施。
二、项目应重点做好以下工作：
（一）加强施工期环境保护措施。合理安排施工期，落实水质保护、扬尘、垃圾处置和噪声污染防治措施，防止施工废水、施工扬尘、施工噪声和施工固体废物造成环境污染或生态破坏。

（二）严格落实废水污染防治措施。洗车废水、设备及场地清洗废水、再生砖养护废水、初期雨水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边林地灌溉。
（三）严格落实废气污染防治措施。项目原料应源于将乐县域内的建筑垃圾，存放于密闭仓库内。卸料粉尘、计量配料粉尘经有效措施处理后排放；投料粉尘、鄂破粉尘收集后经有效措施处理后由一根18m高排气筒排放；振动筛1粉尘、破碎粉尘收集后经有效措施处理后由一根18m高排气筒排放；振动筛2粉尘、1#风选粉尘、2#风选粉尘收集后经有效措施处理后由一根18m高排气筒排放；水泥筒仓粉尘收集后经有效措施处理后排放。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目应选择低噪声设备并对主要机械设备安装减振垫等有效措施，降低噪音对周围环境的影响。

（五）严格落实固废污染防治措施。项目废机油等危险废物收集后暂存危废间，委托有资质单位进行处置。一般工业固体废物应进行综合利用，最大限度地减少最终处置量，不能回收利用的须按国家有关规定妥善贮存处置，不得产生二次污染。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。并做好与排污许可证申领的衔接。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。我局委托三明市将乐生态环境保护综合执法大队组织开展环保“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

四、工程规模、生产工艺以及污染防治措施等发生重大变更时，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。
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