                             明环评将函〔2026〕7号
三明市生态环境局关于批准

年产6000吨钠电前驱体炭基材料及40000吨

蒸汽供热项目生态环境影响报告表的函
金年炭能科技（将乐）有限公司：

你单位报送由深圳市华禹环评科技有限公司编制的《年产6000吨钠电前驱体炭基材料及40000吨蒸汽供热项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、机制炭改扩建项目选址于将乐县经济开发区北郊工业园一路1号，项目建设一条年产6000吨钠电前驱体炭基材料及40000吨蒸汽生产线。

    《报告表》相关内容表明，符合《三明市生态环境局关于发布三明市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（明环规〔2024〕2号）等相关要求，本项目在严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施后，所产生的不利生态环境影响可以得到缓解或控制。我局同意《报告表》的环境影响评价结论和拟采取的环境保护对策措施。
二、项目应重点做好以下工作：
（一）加强生态环境保护。合理安排施工期，落实水质保护、扬尘、垃圾处置和噪声污染防治措施，防止施工废水、施工扬尘、施工噪声和施工固体废物造成环境污染或生态破坏。

（二）严格落实废水污染防治措施。项目锅炉软水系统反冲洗废水、软水制备废水经处理后回用于除尘用水；清洗废水、除尘废水、生活污水经处理后排入将乐县城区污水处理厂。

（三）严格落实废气污染防治措施。项目炭化废气引入燃烧炉燃烧后，同烘干废气收集后经有效措施处理达标后由1根15m高排气筒排放；研磨、筛分、包装废气收集后经有效措施处理达标后由1根15m高排气筒排放。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目应选择低噪声设备并对主要机械设备安装减振垫等有效措施，降低噪音对周围环境的影响。

（五）严格落实固废污染防治措施。项目废机油等危险废物收集后暂存危废间，委托有资质单位进行处置。一般工业固体废物应进行综合利用，最大限度地减少最终处置量，不能回收利用的须按国家有关规定妥善贮存处置，不得产生二次污染。

（六）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

三、污染物年排放总量控制指标如下：

项目建成后全厂污染物排放总量为：化学需氧量0.123吨/年、氨氮0.012吨/年、二氧化硫0.805吨/年、氮氧化物8.879吨/年。VOCS排放量为1.861t/a，项目所需VOCs总量指标已从将乐县盛斌木业有限公司关停生产线削减的VOCs排放量调剂。
该项目建设地点属于省级（含以上）工业园区和城市建成区;行业类别为C4220非金属废料和碎屑加工和D4430热力生产和供应，不属于国家和省实行总量控制的重点排污行业，不属于化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物的主要排放行业。按照重点区域和行业总量倍量调剂原则，化学需氧量、氨氮按1.2倍调剂，二氧化硫、氮氧化物按1.5倍调剂，所需申购总量为:化学需氧量0.1476吨/年、氨氮0.0144吨/年、二氧化硫1.2075吨/年、氮氧化物13.3185吨/年。项目正式排污前你公司应自行向海峡资源环境交易中心(地址:福州市鼓楼区五四路75号外贸大厦19层03单元)申购所需总量。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。并做好与排污许可证申领的衔接。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。我局委托三明市将乐生态环境保护综合执法大队组织开展环保“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

五、工程规模、生产工艺以及污染防治措施等发生重大变更时，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。
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